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宁波新艺超声设备有限公司

超声波清洗机
主要特点：
二种频率可选转换：25KHz、45KHz                    液晶显示设定超声清洗时间                   

工作时间倒计时显示                                  实时显示清洗槽内实际温度

室温-80℃的温度设定范围                              1-99分钟总工作时间设定

配有专用不锈钢网篮、降音盖              
工作参数断电记忆功能

仪器的操作程序采用单片机软体            仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢

主要技术参数：
型号：SB25-12DTDS                 
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内槽：500*300*150mm
频率：25/45Khz
容量：22.5L                      

功率：500W 

 功率可调：10%-100%                   

加热功率：1000W

时间可调：1—99min               

数显累计时：99999min

排水：有

网篮：有

降音盖：有                          

净重：14kg

报价：14360元
